Рабочий лист монтажникаНачало:


Дата ____________Время		 ____________   Мастер _____________________Конец:


Организация ________________________________________________________________________
Модель автомобиля ____________ Гос. номер, _______________Модель колеса _____________
	Тип тр. средства
	размеры шин
	Работы и товары
	Кол-во
	Стоимость 

	мотоциклы
	
	
	
	
	Съем \ постановка
	
	

	
	
	12
	13
	14
	Демонтаж
	
	

	Легковой автомобиль Микроавтобус
	
	15
	16
	17
	Монтаж
	
	

	
	
	18
	19
	20
	Балансировка
	
	

	автобусы малого класса, микрогрузовики (гайка), внедорожники, паркетники
	
	21
	22
	н/р
	Уплотнение борта
	
	

	
	
	
	
	
	Чистка диска
	
	

	Грузовики массой
от 3,5 до 5 тонн.
	15 б/к
	15 с/к
	Подкачка
	
	

	
	16 б/к
	16 с/к
	Утилизация
	
	

	
	17,5
	19,5
	Установка латки
	
	

	Грузовики массой
свыше 5 тонн.


Спецтехника

	8,25R20
	9,00R20
	Установка вентиля
	
	

	
	10R20
	11R20
	Ремонт (Хол. Вулк-ция)
	
	

	
	12R20
	14R20
	Ремонт (Горяч. Вулк-ция)
	
	

	
	425/85R21,
1200-500-508,
1220-400-533
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	11R22,5
	275/70R22,5
	
	
	

	
	295/75R22,5
	295/80R22,5
	
	
	

	
	315/70R22,5
	315/80R22,5
	
	
	

	
	385/55R22,5
	385/65R22,5
	
	
	

	
	425/65R22,5
	н/р*
	Итого:
	
	



 Особые условия!!! МОНТАЖ АВТОШИН с непредставленным размером оценивается индивидуально.
Рекомендовано произвести протяжку колесных гаек через 20 км после монтажа колес.
Претензий по качеству выполненных работ и сроках их выполнения не имею

Водитель 	____________________________/_________________________
				ФИО				подпись
